|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU PARC MUNICIPAL BENI KHALED | | 06/06/2022 | C20006 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| COM BENI KHALED | SANA BAHROUN | CAP | SOTRAP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond de fouille**   1. Le sondage réalisé à un profondeur de 1.7m/TN existant. 2. Les couches rencontrés son :  * Une couche de terre végétale. * Une couche de sable jusqu'à la fin du sondage.  1. On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur supérieur à 1.5m/TN, tout en respectant la quantité totale du gros béton. Tout dépassement doit avoir l’avis favorable de l’ingénieur conseil préalable. 2. Prévoir l’essai de compactage du remblai sous chape à 95%. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |