|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU PARC MUNICIPAL BENI KHALED | 06/06/2022 | C20006 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte |  Bureau d'études | Entreprise |
| COM BENI KHALED | SANA BAHROUN | CAP | SOTRAP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond de fouille**1. Le sondage réalisé à un profondeur de 1.7m/TN existant.
2. Les couches rencontrés son :
* Une couche de terre végétale.
* Une couche de sable jusqu'à la fin du sondage.
1. On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur supérieur à 1.5m/TN, tout en respectant la quantité totale du gros béton. Tout dépassement doit avoir l’avis favorable de l’ingénieur conseil préalable.
2. Prévoir l’essai de compactage du remblai sous chape à 95%.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|   |