|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANTIT DENDEN | 09/05/2019 |  C18019-3 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - | Mr. Farid limaiem  | SBM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de fond de fouille à ciel ouverte*** Le sondage est réalisé à une profondeur de -2,00 m par rapport au TN.
* Couche rencontré : une couche de terre végétale d’épaisseur 20 à 30 cm.
* Une couche d’argile marron à une profondeur de 1,20m.
* Une deuxième couche d’argile sableux jusqu’à la fin du sondage.
* On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations dans la couche d’argile sableux à une profondeur de 1,5m, à ne pas dépasser la quantité du gros béton relative au marché.
* Fournir les résultats d’écrasement et les plans approuvés.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |