|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANTIT DENDEN | | 09/05/2019 | C18019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | - | Mr. Farid limaiem | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de fond de fouille à ciel ouverte**   * Le sondage est réalisé à une profondeur de -2,00 m par rapport au TN. * Couche rencontré : une couche de terre végétale d’épaisseur 20 à 30 cm. * Une couche d’argile marron à une profondeur de 1,20m. * Une deuxième couche d’argile sableux jusqu’à la fin du sondage. * On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations dans la couche d’argile sableux à une profondeur de 1,5m, à ne pas dépasser la quantité du gros béton relative au marché. * Fournir les résultats d’écrasement et les plans approuvés. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |