|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 22/03/2021 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS I |  |  | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen des fonds des fouilles côté escalier et patio**   1. Les sondages ont été réalisé à des profondeurs variable entre 0.80m et 1.20m. 2. Les fondations ont une profondeur de 1.8m/TN. 3. Les couches rencontrées sont les mêmes pour la 1er tranche (couche d’argile). 4. Prévoir les semelles excentrées et des longrines de redressement pour les limites, avec l’accord de l’ingénieur conseil. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |