|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 30/08/2019 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS I |  |  | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen du sondage de fond de fouille**  1) Un sondage réaliser sur site pour connaitre les caractéristique des couches rencontrés.  2) Les sondage est -2.00m par rapport au niveau du terrain naturel dans une couche d’argile.  3) L’entreprise est tenue de démolir les fondations anciennes dans l’emprise de l’ouvrage à exécuter.  4) On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.80m par rapport au niveau TN, soit -2.30m par rapport au niveau de la chape.  5) L’implantation des axes et de la coté fini de la chape feront l’objet d’une réception par l’architecte.  6) Prévoir des semelles excentrées à côté de la limite postérieure du bâtiment.  7) Prévoir un système de drainage de la cour à la place de la conduite condamné lors des tranches de terrassement. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |