|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE RADHIA EL HADDAD EL OMRANE | | 05/09/2019 | C18004-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission (Implantation du mur de soutènement coté escalier).**   1. Suite aux travaux d’excavation auprès de l’escalier coté buvette on a remarqué l’instabilité du talus et par la suite l’instabilité des fondations de l’escalier. 2. Il y a lieu d’éloigner les fondations du mur de soutènement le plus possible de valles de l’escalier (environ 60cm) pour garantir la stabilité des talus. 3. L’entreprise est tenue de prévoir un blindage provisoire (par des étais métallique posé en oblique espacés de 1m). 4. Assurer le remblaiement entre mur de soutènement et fondation escalier par du remblai sélectionné et couvert par une chape armé en trottoir périphérique pour éviter l’infiltration des eaux pluviales. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |