|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 16/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS2 |  |  | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen des fonds des fouilles et ferraillage des longrines coté vestiaire et salle des profs.**   * Les fondations da la clôture extérieur, sont réalisés à une profondeur de -1.7 m dans une couche d’argile marron. * Vérifier la quantité du gros béton pour ne pas avoir des dépassements sur les quantités du marché. * Demander l’avis du maitre d’ouvrage pour la possibilité de réalisation d’un voile légèrement armé sur la clôture dans le cas d’une remonté importante des eaux pluviales. * Le ferraillage et le coffrage des longrines sont conformes aux plans approuvés * Fournir les résultats des essais déversement pour examens et avis. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |