|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 16/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS2 |  |  | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen des fonds des fouilles et ferraillage des longrines coté vestiaire et salle des profs.*** Les fondations da la clôture extérieur, sont réalisés à une profondeur de -1.7 m dans une couche d’argile marron.
* Vérifier la quantité du gros béton pour ne pas avoir des dépassements sur les quantités du marché.
* Demander l’avis du maitre d’ouvrage pour la possibilité de réalisation d’un voile légèrement armé sur la clôture dans le cas d’une remonté importante des eaux pluviales.
* Le ferraillage et le coffrage des longrines sont conformes aux plans approuvés
* Fournir les résultats des essais déversement pour examens et avis.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |