|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE | 18/08/2021  | C21009 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | STE TLICHMr. ZIOUDI MOHAMED27 069 519 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de cuvelage des bâches à eau** |
| 1. Le repiquage vertical dans la bâche à eau droite est à80%, le repiquage horizontal n’est pas encore réalisé.
2. Reprendre le repiquage des bâches à vif.
3. La bâche de gauche est à 50% de repiquage.
4. Fournir le dossier d’exécution du cuvelage.
* Procès des techniques.
* Fiches techniques des produits.
1. La réparation des ségrégations des pieds des poteaux sera réalisée en deux phases.
* Prévoir le repiquage des ségrégations en première phase.
* Un produit SIKA sera mis en place sous forme de gobetis.

 **Inspecteur Sigma** **Mr. Tarek SGHAIER** |
|   |
|  |