|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE | | 18/08/2021 | C21009 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SOCIETE DU POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE | Mr. BASSEM AMRAOUI | Mr. HASSEN ZORAI | STE TLICH  Mr. ZIOUDI MOHAMED  27 069 519 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de cuvelage des bâches à eau** | | | | |
| 1. Le repiquage vertical dans la bâche à eau droite est à80%, le repiquage horizontal n’est pas encore réalisé. 2. Reprendre le repiquage des bâches à vif. 3. La bâche de gauche est à 50% de repiquage. 4. Fournir le dossier d’exécution du cuvelage.  * Procès des techniques. * Fiches techniques des produits.  1. La réparation des ségrégations des pieds des poteaux sera réalisée en deux phases.  * Prévoir le repiquage des ségrégations en première phase. * Un produit SIKA sera mis en place sous forme de gobetis.     **Inspecteur Sigma**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |