|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Rehabilitation - Renovation des établissements scolaires.  Lot 1 : KHAIREDDINE PACHA MANOUBA | | 19/01/2022 | C19027 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM KALLEL | SQUARE ENGINEERING | -- | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion de démarrage des travaux**   * Fournir le rapport géotechnique avant de procéder aux sondages de fond de fouille. * Fournir la composition de béton, l’analyse granulométrique, l’équivalent de sable, l’essai de compactage. * Vérifier l’implantation des axes avec l’architecte après bornage des limites avec le topographe. * Nous convoqué à temps pour examen du fond de fouille en présence de l’ingénieur conseil de structure pour vérification des couches rencontrés avec le rapport géotechnique. * Prévoir du béton prés à l’emploi pour le coulage des ouvrages en béton armé, le choix de la centrale doit être en accord avec l’ingénieur conseil et le bureau de contrôle. * Eviter l’ajout d’eau de gâchage au cours de coulage du béton. * Eviter les intempéries lors de coulage. * Respecter les recommandations des concepteurs et l’architecte. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |