|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Rehabilitation - Renovation des établissements scolaires. Lot 1 : KHAIREDDINE PACHA MANOUBA | 19/01/2022 | C19027 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|   CRE MANOUBA | M. AHLEM KALLEL | SQUARE ENGINEERING | -- |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réunion de démarrage des travaux** * Fournir le rapport géotechnique avant de procéder aux sondages de fond de fouille.
* Fournir la composition de béton, l’analyse granulométrique, l’équivalent de sable, l’essai de compactage.
* Vérifier l’implantation des axes avec l’architecte après bornage des limites avec le topographe.
* Nous convoqué à temps pour examen du fond de fouille en présence de l’ingénieur conseil de structure pour vérification des couches rencontrés avec le rapport géotechnique.
* Prévoir du béton prés à l’emploi pour le coulage des ouvrages en béton armé, le choix de la centrale doit être en accord avec l’ingénieur conseil et le bureau de contrôle.
* Eviter l’ajout d’eau de gâchage au cours de coulage du béton.
* Eviter les intempéries lors de coulage.
* Respecter les recommandations des concepteurs et l’architecte.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |