|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 22/03/2021 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE TUNIS I |  |  | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen des fonds des fouilles côté escalier et patio**1. Les sondages ont été réalisé à des profondeurs variable entre 0.80m et 1.20m.
2. Les fondations ont une profondeur de 1.8m/TN.
3. Les couches rencontrées sont les mêmes pour la 1er tranche (couche d’argile).
4. Prévoir les semelles excentrées et des longrines de redressement pour les limites, avec l’accord de l’ingénieur conseil.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|   |