|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION D’UN FOYER AU CENTRE DE FORMATION SPECIAL MANOUBA | 24/09/2019  | C18027 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
| DRE MANOUBAFAX N° 71 612 014 |  |  | HORIZONFAX N° 71 608 768 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage des longrines et de la chape.**1. Améliorer les conditions de stockage :
* Les armatures doivent être passées à une hauteur minimale de 50 cm par rapport au TN.
* Assurer une couverture sur les armatures (Film Polyxène ou matériaux étanche).
1. Assurer le nettoyage des têtes des poteaux avant coulage du béton.
2. Assurer le codage des armatures en attentes pour le trottoir périphérique.
3. On n’a pas d’objection pour le ferraillage des longrines.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |