|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 30/08/2019 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE TUNIS I |  |  | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen du sondage de fond de fouille**1) Un sondage réaliser sur site pour connaitre les caractéristique des couches rencontrés.2) Les sondage est -2.00m par rapport au niveau du terrain naturel dans une couche d’argile.3) L’entreprise est tenue de démolir les fondations anciennes dans l’emprise de l’ouvrage à exécuter.4) On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.80m par rapport au niveau TN, soit -2.30m par rapport au niveau de la chape.5) L’implantation des axes et de la coté fini de la chape feront l’objet d’une réception par l’architecte.6) Prévoir des semelles excentrées à côté de la limite postérieure du bâtiment.7) Prévoir un système de drainage de la cour à la place de la conduite condamné lors des tranches de terrassement.  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |