|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION SCOLAIRE PROGRAMME 2018 LOT 1 : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA. | | Date :  30/10/2019 | Code :  C18049 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Nabeul |  |  | Fathali Jamel | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de fond de fouille**   1. Un sondage réalisé à ciel ouverte à une profondeur de -2.20m par rapport à la côté du terrain naturel. 2. Les couches rencontrées sont :  * Une couche de terre végétale d’épaisseur 20 cm. * Une couche d’argile marron jusqu’à la fin de sondage.  1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.90m. 2. La hauteur du gros béton ne doit pas dépasser 1.50m et éviter les prépoteaux. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |